# 时尚创意口罩团标

## 团体标准编制组会议纪要

时间：2020.09.16

地点：成都服装（服饰）行业协会公共服务平台

参会人员：编制组成员（详见签到表）

主持人：严俊明

记录：宋波

会议内容：

1. 总结汇报前期团标起草工作
2. 在整体标准符合国家标准、行业标准的前提下，逐条讨论本标准的适用情况；

具体内容如下：

1. 标准名称，由之前“创意口罩、时尚口罩技术规范”改为“时尚创意口罩技术规范”；
2. 时尚创意口罩定义，根据前期仁和制衣董永聪，浣花锦院王钰宁等提出的广泛术语，经本次会议讨论现定为“一种运用创新创意思维，融入时尚元素，结合文化特色，通过原创设计，灵活使用各种材料，具备相应防护作用且有别于传统性质的口罩。”；
3. 增加阻燃性及续燃时间的定义；
4. 根据圣山白玉兰曾晓平提出的基础内容，删除4.2.1中“左右对称，互差≤0.2cm。”；
5. 根据圣山白玉兰曾晓平提出的基础内容，修改4.2.2中“表面不应出现0.3cm长线头。”为“表面不宜出现长线头。”；
6. 根据圣山白玉兰曾晓平提出的基础内容，删除4.3.1中“应符合设计的尺寸，偏差应不超过5%。”；
7. 讲诉4.6和4.7的设定依据；
8. 会后确定4.8的通气阻力值；
9. 由大川制衣李中建提出，讨论4.9的理化指标设定依据；
10. 讨论4.11的必要性；
11. 讨论4.13的必要性；
12. 就实验方法一一的征求意见及实验可行性；
13. 就6.1和6.2的实际应用场景一一举例说明含义；
14. 6.2中g条款的产品规格，应不限于大、中、小号，删除“（小号、中号、大号）”；
15. 7.1.2该条的细节解释；
16. 会后落实第（八）条及引用文件的规范性。